1. 网络层分组叫做数据报。路由器处于第三层的，链路交换机是第二层
2. 数据报网络中两个最重要的功能是：转发和路由，虚电路网络中增加了一项：连接建立
3. 转发是指在路由器内部将输入端口的分组转移到正确的输出端口；而路由是指路由器决定从源到目的地的路径
4. 是的

6. IP电话等